# Trane rtac 400

**Номинальная холодопроизводительность в режиме охлаждения 1451 кВт**

Мощность охлаждения при температуре гликоля на выходе -12 (минус 12) : 550 квт **Размер внешнего блока (ШхВхГ) 12244х2250х2530мм  
Вес 11930 кг  
Уровень шума 103 дБ  
Режимы работы (кондиционеры) холод  
Номинальное напряжение 400 В  
Температура наружного воздуха -18 / +52 С  
Потребляемая мощность (макс.) 505 кВт  
Тип компрессора Винтовой  
Количество контуров 2  
Хладагент R134**







