

**ЧИЛЛЕР YORK YAES 0985**

**Общие характеристики:**

 Тип компрессора – винтовой YTS NAJ

 Количество холодильных контуров 2 шт.

 Количество компрессоров – 2 шт.

**При +30 градусах окружающей среды Холодопроизводительность 958 квт.**

**При +28 градусах окружающей среды Холодопроизводительность 980 квт.**

**При +25 градусах окружающей среды Холодопроизводительность 1020 квт.**

**При температуре этиленгликоля на выходе из теплообменника -12**

**Режимы работы:**

 Основные режимы – охлаждение

Наработка **1 контур : 2234 часов. 2 контур : 206 часов. Работал 1 лето.**

Фреон R134A

Количество фреона - 144 кг

 Потребляемая мощность – 316 кВт

Число вентиляторов 12

**Габариты:**

 Высота – 2478 мм

 Ширина – 2242 мм

 Длина – 7550 мм

 Вес – 8500 кг







