|  |  |
| --- | --- |
| ТПА | **Battenfeld ТМ 550/4500** |
| Страна производства | Германия |
| Год выпуска | **2005** |
| Заводской номер | 290563-100 |
| Номер | 15 |
| **Узел запирания** |  |
| Усилие смыкания, кН | 5500 |
| Система запирания | гидравлическая, колено-рычажная |
| Ход открытия инструмента, мм | 860 |
| Высота пресс-формы min, мм | 300 |
| Высота пресс-формы max, мм | 800 |
| Расстояние между плитами, макс., мм | 1660 |
| Размер плит, мм | 1230х1415 |
| Просвет между колоннами, мм | 900х900 |
| Диаметр центрир. отверстий плит, мм | 200H7 |
| Выталкиватель ход-усилие, мм-кН | 270-133 |
| **Узел впрыска** |  |
| Диаметр шнека, мм | 100 |
| Тип шнека | трехзаходный |
| L/D | 22 |
| Макс. Объем, см3 | 3338 |
| Уд. давление впрыска станд./увелич., бар | 1344 |
| **Общие сведения** |  |
| Объем масляного бака, л. | 1180 |
| Мощность привода, кВт | 90 |
| Вес нетто, кг | 35500 |
| Габаритные размеры, м | 9,77х2,28х2,6 |
| **Опции дополнительного оснащения :** |  |
| Виброопоры |  |
| Клиновидные опоры | да |
| **Узел запирания** |  |
| Плиты | Т-паз |
| Плита выталкивания с дополнительными резьбовыми отверстиями 4" x 16" по горизонтал | и да |
| Плита выталкивания с дополнительными резьбовыми отверстиями 4" x 16" по вертикали | да |
| Плита выталкивания с дополнительными резьбовыми отверстиями 7" x 7" по горизонтали | и вертикали |
| **Узел впрыска** |  |
| Контроллер горячх каналов, зон | 8 |
| **Воздух** |  |
| Сдув |  |
| Воздушный клапан 5/3, R 3/8” на подв. плите | 2 |
| Воздушный клапан 5/3, R 3/8” на неподв. плите | 2 |
| Воздушный клапан 3/2 R 1/4 " на неподв. плите |  |
| Воздушный клапан 3/2 R 1/4 " на подв. плите |  |
| **Вода** |  |
| Ротаметр с термометром: количество контуров на подвижной плите | 6 |
| Ротаметр с термометром: количество контуров на неподвижной плите | 6 |
| Обвязка ротаметров: на подвижную и неподвижную плиту | да |
| Раздельное водяное подключение охлаждения гидравлики и прессформы | да |
| **Электрика/электронника** |  |
| Розетка Schuko 16A узел смыкания | 9 |
| Розетка Schuko 16A узел впрыска |  |
| Розетка 3CEE 16A узел смыкания | 5 |
| Розетка 3CEE 16A узел впрыска |  |
| Интерфейс для дозатора красителя | да |
| Интерфейс потенциально свободных контактов : программируемые входа/выхода | да |
| Интерфейс для робота Euromap 67 | да |
| **Гидравлика** |  |
| Управления гидр.стержн. на неподвижной плите, вкл. запорный клапан и сброс давления | 1 контур |
| Управления гидр.стержн. на подвижной плите, вкл. запорный клапан и сброс давления | 1 контур |
| Гидроаккумулятор | да |
|  |  |
| Условия платежа: |  |
| Аванс на момент заключения договора | 20% |
| Оплата перед отгрузкой | 80% |
| **Срок отгрузки, с момента оплаты аванса** | 1 неделя |
| Монтаж и пуско-наладочные работы | доп. опция |
| Шеф-монтаж | доп. опция |
| Дозатор | доп. опция |
| Загрузчик | доп. опция |