

Mcquay McEnergy SE 052.2

Холодопроизводительность 195 кВт

Потребляемая мощность 88 кВт

Фреон 134a

Кол-во фреона 44 кг

Количество масла 26 кг

Компрессоры 2 шт

Тип компрессора: винтовой

Число холодильных контуров 2

Испаритель пластинчатый

Длина 2240

Ширина 2240

Высота 2340

ВЕС 2540