**Все оборудование новое и в наличии в Санкт-Петербурге!**

**Цены указаны с НДС.**

1. Термопластавтомат (ТПА) Haibo **HBT-1700-B**.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услилие смыкания | КН | 1700 |
| Длина хода плиты | мм | 455 |
| Расстояние между колоннами | мм | 460х460 |
| Максимальная высота прессформы | мм | 450 |
| Минимальная высота прессформы | мм | 180 |
| Диаметр шнека | мм | 45 |
| Объем впрыска (теоретический) | см3 | 368 |
| Вес впрыска | г | 335 |
| Давление впрыска | мПа | 195 |
| Мощность серводвигателя | кВт | 18,5 |
| **Стоимость (НДС включено)** | **руб** | **1.590.000** |

2. Букер-сушилка SHD-50

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | SHD-50 |
| Объем, кг | 50 |
| Мощность нагрева кВт | 4.2 |
| Мощность вентилятора кВт | 0.18 |
| Габариты мм | 840х490х1070 |
| Вес кг | 75 |
| **Стоимость (НДС включено)** | **75.000 руб** |

3. Ваккмный загручик SAL-360

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | SAL-360 |
| Мощность двигателя кВт | 1.1 |
| Объем подачи сырья кг/час | 300 |
| Объем л | 6 |
| Диаметр шланга мм | 38 |
| Габариты мм | 320х260х570 |
| Вес кг | 12 |
| **Стоимость (НДС включено)** | **85.000 руб** |

4. Чиллер SL-10A

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | SL-10A |
| Мощность охлаждения Kcal/h | 25800 |
| Мощность компрессора кВт | 7.5 |
| Объем бака л | 180 |
| Ход воды л/мин | 210 |
| Габариты мм | 1450х790х1120 |
| Вес кг | 300 |
| **Стоимость (НДС включено)** | **275.000 руб** |

Все представленное оборудование новое, полностью растаможено, находится на складе в г. Санкт-Петербурге.