

**Cliwet WSAT XEE 552**

Холодопроизводительность 150 кВт

Потребляемая мощность 55 кВт

Фреон R407

Компрессоры 2шт

Тип : спиральные

Испаритель пластинчатый

Вес : 2700 кг

Встроенный насос : EBARA DWC-V300/1.1

Мощность насоса 1.36 квт